SEZNAM POŠKOZENÝCH PLÁTEN **BALADEK** – POŠKOZENÍ + SLEVA V %

21047 1m 50% - sklady

21047 0,5m 10%- ok

21200 4m 20% - protlačené 20cm od okraje

21221 0,9m 10% - ok

22067 2m 50% - zvlněné

23905 1m 30% - odřené

23905 2m 30% - proražené v polovině

23914 4m 30%

23915 1m 30% - díra

25006 1,8m 30% - proražené v jednom místě

25027 5x 30cm 50% - 5 kusů

25027 2,5m 30% poškozený kraj

25028 4,3m 30% - mírně zvlněné

26005 5,6m 30% - zvlněný okraj

26006 0,5m 20% - konec role

26010 3m 70% - sklady, pruhy

26010 1,4m 70% - sklady, pruhy

26016 7m 50% - sklady a proražené

26017 2,1m 20% - ok

26025 1,8m 20% - ok

26025 1m 10% - ok

26062 1,4m 30% - mírně protlačené

26102 6 archů 70x106cm 20%

26109 0,3m 70% - zbytek

26114 3m 30% - mírné poškození

26200 1m 50% - protržené 25cm od okraje

26208 4m 20% - proražené

26247 3m 50% - protlačené

26247 1m 30%

26248 1m 10% - zvlněný okraj

26273 2,4 + 0,4m 60% pruh

28455 4,4m 30%

28550 3,4m 30% - zvlněné

29401 0,5m 50% - zbytek

29405 80x30cm 60%

29408 3m 30% - zvlněný okraj

29424 2,8m 50% - v polovině protržené

29029 1m+ 0,70m 60% - flek

Středně hnědý 5m 50% - mírně zmačkané